1. Построение внутренней части забора как по расстоянию между прутьями, так и по количеству прутьев (от 1 до 20).
2. Изменить валидацию — для каждого поля ввода установить свой ToolTip с ошибкой.
3. Добавить новый API компас для построении забора в другой САПР (выбор студента (●'◡'●))